**Załącznik nr 1 do umowy nr xx/ZP/2018 z dnia …............... 2018 r.**

**Opis przedmiotu zamówienia „Tablice o rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000 oraz do oznaczania stref ochrony ptaków – działania interwencyjne i gabloty zewnętrzne (terenowe) do zamieszczania bieżących informacji dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.”**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Opracowanie wykonawczej dokumentacji technicznej montażu tablic w gruncie;
3. Opracowanie projektu graficznego (wizualizacji) tablic z napisem „na terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania z wyjątkiem szlaku żeglownego oznaczonego na jeziorze Gopło za pomocą znaków pływających”,
4. Wykonanie 18 sztuk płaskich tablic, w tym 3 sztuk tablic z nazwą obszaru Natura 2000, 6 tablic z napisem „na terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania z wyjątkiem szlaku żeglownego oznaczonego na jeziorze Gopło za pomocą znaków pływających”, 9 tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;
5. Montaż 12 sztuk tablic zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 1, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
6. Dostarczenie 6 sztuk tablic wraz z kompletem elementów mocujących do siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy.
7. Wykonanie 3 sztuk gablot informacyjno-edukacyjnych.
8. Dostawa gablot wraz z kompletem elementów mocujących do siedziby Zamawiającego.
9. **Warunki i parametry zamówienia.**
10. Podstawowy zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia:
	1. Opracowanie wykonawczej dokumentacji technicznej montażu tablic obejmuje sporządzenie przez osobę posiadająca uprawnienia do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej rysunków technicznych w skali 1:20 montażu tablic dotyczących wykonania konstrukcji nośnej w postaci metalowego stelaża, mocowania tablic do stelaża oraz posadowienia stelaża w gruncie.
	2. Opracowanie projektu graficznego obejmuje:

- wykonanie co najmniej trzech różnych koncepcji wizualizacji tablicy z napisem na terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania z wyjątkiem szlaku żeglownego oznaczonego na jeziorze Gopło za pomocą znaków pływających” i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego,

- opracowanie projektu tablicy z napisem „na terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania z wyjątkiem szlaku żeglownego oznaczonego na jeziorze Gopło za pomocą znaków pływających” dla koncepcji graficznych zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- przedstawienie Zamawiającemu wybranej przez niego koncepcji graficznej tablicy w wersji wydrukowanej w skali 1:1 z odzwierciedleniem barw, tak jak to będzie wyglądać na tablicy;

* 1. Wykonanie tablic z napisem „na terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania z wyjątkiem szlaku żeglownego oznaczonego na jeziorze Gopło za pomocą znaków pływających” obejmuje:

- wykonanie prostokątnych tablic o wymiarach zależnych od przyjętej i zatwierdzonej koncepcji graficznej z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW grubości 0,7-0,8 cm), oklejonych bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminowanych) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z profilu stalowego zamkniętego 20/20/2 do 20/20/3 mm ocynkowanej ogniowo albo malowanej proszkowo na podkładzie cynkowym, celem zabezpieczenia przed korozją, albo z usztywnieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym o korzystniejszych parametrach, po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- trwale przymocowane do ramki;

- w komplecie elementy mocujące umożliwiające montaż na rurach stalowych oraz 12 rur do montażu o długości 7 m ocynkowanych ogniowo, średnica zewnętrzna 42,4 mm do 70 mm, grubość ścianki minimum 2,9 mm, zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa sztucznego;

- zastosowanie czcionki Times New Roman, duże (drukowane), o wysokości od 4 do 5 cm;

- tablice i napisy wykonane w kolorach kontrastrowych, wyróżniających się na tle otoczenia;

* 1. Wykonanie tablic z nazwą formy ochrony przyrody i napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” obejmuje:

- wykonanie prostokątnych tablic o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1 z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW grubości 0,7-0,8 cm), oklejonych bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminowanych) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z profilu stalowego zamkniętego 20/20/2 malowanej farbą podkładową cynkową (antykorozyjną) i 2x farbą nawierzchniową, celem zabezpieczenia przed korozją,

- trwale przymocowane do ramki,

- zastosowanie czcionki Times New Roman, duże (drukowane), proste litery dla napisów znajdujących się na tablicach z nazwą formy ochrony przyrody i napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;

* 1. Montaż tablic obejmuje uzgodnienie miejsca posadowienia tablic, transport tablic i stelaży do miejsca ich posadowienia, posadowienie stelaży w gruncie oraz montaż tablic do stelaży;
	2. Wykonanie 3 gablot zewnętrznych informacyjno-edukacyjnych obejmuje:

- wykonanie gablot z profilu aluminiowego anodowanego do używania na zewnątrz budynku;

- o wymiarach: szerokość 1200 mm, wysokość 800 mm, głębokość 30-40 mm;

- z drzwiami tzw. bezpiecznymi – szkło akrylowe o grubości 3 mm, odpornymi na drobne uderzenia, z zamkiem patentowym;

- rama aluminiowa anodowana;

- tablica informacyjna wewnątrz gabloty o powierzchni korkowej;

- 2 gabloty ścienne z możliwością montażu zarówno na elewacji oraz w terenie oraz 1 gablota ścienna z możliwością montażu na elewacji;

- dla 3 gablot w komplecie elementy mocujące umożliwiające montaż na elewacji;

- dla 2 gablot w komplecie elementy mocujące umożliwiające montaż oraz posadowienie w terenie z dostosowanymi słupkami (podporami) o wymiarach umożliwiających prawidłowe zamocowanie gablot tak, aby ich środek był umiejscowiony na wysokości 1700 mm od poziomu gruntu, (tzw. uniwersalny system montażu).

* 1. Dostawa tablic i gablot obejmuje uzgodnienie dostarczenia do miejsca ich składowania.
1. Wymagania dotyczące wykonania tablic określono w przepisach prawnych:
2. Tablice informujące o nazwie obszaru Natura 2000 należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665);
3. Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy wykonać zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.1614).
4. Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania tablic i gablot:
5. Wszelki sprzęt niezbędny do wykonania zadania, w tym komputer i oprogramowanie do opracowania projektu do druku, itp. zapewnia Wykonawca. Jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdów koniecznych do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu tablic i gablot oraz ich dowóz do miejsca siedziby Zamawiającego (w odniesieniu do gablot), do siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (w odniesieniu do 6 tablic) oraz miejsca ich montażu (dla pozostałych 12 tablic), w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach (w odniesieniu do 12 tablic), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu;
6. Na tablicy z nazwą obszaru Natura 2000 należy podać napis „Obszar Natura 2000” i poniżej nazwę własną obszaru, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 1, napisy oraz wizerunek orła w koronie mają być nadrukowane na tablicy;
7. Tablice informujące o nazwie obszaru Natura 2000 mają mieć tło koloru czerwonego. W górnej części tablicy informującej o nazwie obszaru Natura 2000 przyrody jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same;
8. Na tablicy do oznaczenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy umieścić napis „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, który ma być nadrukowany na tablicy, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 2;
9. Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mają mieć tło koloru czerwonego; poniżej górnej krawędzi tablicy jest umieszczony symetrycznie napis o treści „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy napisem a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same;
10. Wszystkie tablice i gabloty muszą być odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz, śnieg, mróz, światło słoneczne, wiatr, korozję itp.;
11. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na tablice oraz 36 miesięcznej gwarancji na gabloty;
12. Na odwrocie tablicy (w widocznym miejscu) w lewym dolnym rogu należy umieścić naklejkę z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i informacją o źródle dofinansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu" oraz z logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i informacją w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy", zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3. Naklejki powinny spełniać następujące wymagania:

- wymiary i wygląd zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3,

- rodzaj czcionki: Antykwa Poltawskiego TTF Bold lub Times New Roman Bold,

- tło białe, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i napis o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu" jest w kolorze zielonym (C:100 M:0, Y:80, K:40) Pantone: 349 C/U. Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w kolorze zielonym według wzoru określonego w załączniku nr 3, a napis w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy" i numer w kolorze czarnym.

- numer kolejnych tablic i gablot powinien być wyśrodkowany w stosunku do informacji „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy",

W przypadku tablic informujących o nazwie obszaru Natura 2000 na naklejkach w miejsce kropek …/2018/N należy wpisać kolejne numery tablic od 3 do 5, na przykład 4/2018/N.

W przypadku tablic do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na naklejkach w miejsce kropek …/2018/S należy wpisać kolejne numery tablic od 6 do 14, to jest np. 9/2018/S.

W przypadku tablic informujących o zakazach w rezerwacie przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia na naklejkach w miejsce kropek …/2018/R należy wpisać kolejne numery tablic od 9 do 14, na przykład 14/2018/R.

1. Naklejki, o określonych powyżej parametrach, dla gablot należy dostarczyć oddzielnie w formie umożliwiającej samodzielne ich przyklejenie przez Zamawiającego. Na naklejkach w miejsce kropek …/2018/G należy wpisać kolejne numery gablot od 1 do 3, to jest np. 2/2018/G.
2. **Montaż tablic i dostawa gablot (obejmujący: m.in. dojazd, dowóz gablot do siedziby Zamawiającego, dowóz tablic do obszarów Natura 2000, rezerwatu przyrody i stref ochrony zwierząt, zabezpieczenie elementów, materiałów, sprzętów potrzebnych do montażu tablic i ich montaż w terenie).**
3. Wykonawca na 7 dni przez rozpoczęciem prac montażowych przekazuje (dopuszczalnie drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.
4. Wykonawca zapewnia dostarczenie 12 sztuk tablic, o których mowa powyżej, do miejsc ich montażu.
5. Tablice (12 sztuk) zostaną ustawione tak, aby były widoczne (na rurach na wysokości 150 cm od poziomu gruntu lub wody do dolnej granicy tablicy).
6. Wykonawca dokona montażu tablic (w tym ich posadowienia w terenie we wskazanych miejscach) w sposób przedstawiony w uzgodnionym z Zamawiającym schemacie montażu tablic, a także z użyciem elementów i materiałów określonych na w ww. schemacie montażu tablic.
7. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu tablic określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego schemacie montażu tablic oraz ich dowóz do miejsc montażu (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu.
8. Tablice mają zostać zamontowane (w tym posadowione w terenie we wskazanych miejscach) przez Wykonawcę niezwłoczne po dostarczeniu na miejsce montażu tablic oraz elementów i materiałów potrzebnych do ich montażu. Tablice oraz elementy i materiały potrzebne do ich montażu nie mogą być składowane w miejscach ich montażu (w tym posadowienia).
9. Prace należy wykonywać w sposób nie utrudniający korzystania z terenu przez innych użytkowników.
10. Wykonawca zamontuje tablice w sposób stabilny (odporny m.in. na wiatr) i trwały.
11. Glebą z wykopu należy przykryć wbetonowane słupki stalowe (warstwą około 5 cm, nadmiar ziemi rozplantować).
12. Po posadowieniu tablic przyległy teren Wykonawca uporządkuje i doprowadzi do stanu pierwotnego.
13. Tablice Wykonawca ma zamontować w miejscach przedstawionych na mapach stanowiących załączniki do niniejszego dokumentu i wymienionych w tabeli nr 1 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w ww. tabeli. Tablice należy umieścić tak, aby były widoczne np. z pobliskich dróg, dróg leśnych, czy ścieżek leśnych. Tablicę informującą o nazwie obszaru Natura 2000 umieszcza się na obrzeżu tego obszaru. Tablice informujące o ostojach zwierząt umieszcza się na granicach stref ochrony ostoi zwierząt.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 2 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności w trakcie umiejscawiania tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą z osób wymienionych w tabeli nr 1).
15. W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą podaną w ww. tabeli należy skontaktować się z nadleśniczym lub zastępcą nadleśniczego właściwego nadleśnictwa, urzędem gminy lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

- Magdaleną Pacuk tel. 52 50 65 666 wew. 6027,

- w przypadku nieobecności z ww. z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy p. Sebastianem Dąbrowskim wew. 6023.

1. W odniesieniu do 12 zamontowanych tablic: Wykonawca przekaże pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytach CD, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy obszaru chronionego lub strefy ochrony albo napisu dot. zakazów, nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem ze słupkami wraz z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków z widoczną naklejką. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 3/2018/N, 9/2018/S.
2. Przed dokonaniem odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym montażu przedmiotowych tablic, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane. W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.
3. Na wizje mające na celu sprawdzenie w terenie czy tablice zostały prawidłowo zamontowane Wykonawca zapewnia sobie własny dojazd. Pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy na miejsce wizji dojadą własnym środkiem transportu na koszt własny. Wizje odbędą się w dniach i godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
4. Cena montażu tablic oraz dostarczenia tablic do siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy i gablot do siedziby Zamawiającego, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt wszystkich elementów i materiałów potrzebnych do montażu tablic, transportu tablic i gablot oraz pozostałych elementów (m.in.: naklejki) i materiałów, sprzętu, niezbędnych do ich montażu oraz montaż tablic (w tym posadowienie tablic w terenie). Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z montażem tablic oraz dostawą tablic i gablot.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 2 dni przed planowanym dostarczeniem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsce dostarczenia gablot (piętro i nr pokoju w siedzibie Zamawiającego) oraz tablic w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.

- Magdaleną Pacuk tel. 52 50 65 666 wew. 6027,

- w przypadku nieobecności z ww. z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy p. Sebastianem Dąbrowskim wew. 6023

- Dyrektora Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, p. Andrzeja Sieradzkiego tel. 601 680 900.

Tabela nr 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ tablicy | Liczba tablic | Nr mapy | Lokalizacja | Osoby z którymi należy uzgodnić dokładne miejsce lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem i poinformować o dokładnym terminie montażu tablic (kontakt możliwy w dniach i godzinach pracy: Nadleśnictw, Urzędu Gminy i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy). |
| Adres leśny (oddz.) lub działka albo współrzędne geograficzne | Nadleśnictwo (Leśnictwo) | Gmina, powiat |
|  | strefa ochrony ostoi zwierząt | 2 | 1 | oddział 260b, 262a | Nadl. Brodnica, Leśnictwo Długi Most | Gmina Bartniczka, powiat brodnicki | Leśniczy Wojciech Rakoczy, tel. 692 400 570 |
|  | strefa ochrony ostoi zwierząt | 2 | 2 | oddział 184d, 166a | Nadl. Brodnica, Leśnictwo Bryńsk  | Gmina Górzno, powiat brodnicki | Leśniczy Jan Jurzyk tel. 602 768 029 |
|  | strefa ochrony ostoi zwierząt | 2 | 3 | oddział 173b, 191b | Nadl. Brodnica, Leśnictwo Nowy Świat | Gmina Górzno, powiat brodnicki | Leśniczy Janusz Marks tel. 692 400 574 |
|  | strefa ochrony ostoi zwierząt | 1 | 4 | na styku oddziałów 43a, b, c, d | Nadl. Golub-Dobrzyń, Leśnictwo Tokary | Gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński | Leśniczy Wojciech Angowski tel. 56 683 69 70 lub 664 153 974 |
|  | strefa ochrony ostoi zwierząt | 1 | 5 | oddział 205h | Nadl. Włocławek, Leśnictwo Kurowo | Gmina Baruchowo, powiat włocławski | Leśniczy Tomasz Grugel tel. 600 208 371 |
|  | strefa ochrony ostoi zwierząt | 1 | 6 | oddział 137g | Nadl. Włocławek, Leśnictwo Goreń | Gmina Włocławek, powiat włocławski | Leśniczy Mariusz Zieliński tel. 600 301 639 |
|  | obszar Natura 2000 Łąki Trzęślicowe w Foluszu | 2 | 7,8 | dz. ew. nr 423/1 obręb ew. Wolwark, dz. ew. nr 208 obręb ew. Kowalewo |  | Gmina Szubin, powiat nakielski | pani Julita Zajączkowska, Urząd Miasta Szubin, tel. 52 391 07 10 |
|  | obszar Natura 2000 Bory Tucholskie | 1 | 9 | oddział 27a | Nadl. Zamrzenica, Leśnictwo Wandowo | Gmina Lubiewo, powiat tucholski | Leśniczy Henryk Gniot tel. 608 454 906 |
|  | Razem | 12 |  |  |  |  |  |

**Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia:**

Załącznik nr 1 wzór tablicy z nazwą obszaru Natura 2000 i rezerwatu przyrody

Załącznik nr 2 wzór tablicy do oznakowania strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Załącznik nr 3 wzór naklejki z logo WFOŚiGW i RDOŚ w Bydgoszczy

Załącznik nr 5 mapy z zaznaczeniem miejsc, w których należy zamontować tablice